# **Devis - Habit de combat FLAME FIGHTER – S-SERIES**

Revêtement extérieur : Choisissez un item.

Couleur du revêtement : Choisissez un item.

Écran humidifuge : Choisissez un item.

Écran thermique: Choisissez un item.

Bandes réfléchissantes : Choisissez un item.

Fermeture du manteau : Choisissez un item.

Fermeture du pantalon : Choisissez un item.

### MANTEAU

* Plis d’aisance au dos pour plus de mobilité (bi-swing) [ ]  oui [ ]  non
* Devant plus court et ligne courbe ergonomique à l’arrière pour une mobilité et un confort additionnels
* Soufflets aux aisselles (sur les 3 épaisseurs de tissus) et manches qui épousent la courbe des bras pour plus de mobilité
* Collet mandarin Stay-Dry™ à l’extérieur et doublure à l’intérieur [ ]  3 po [ ]  4 po
* Deux (2) poches avec soufflet central de 11 po x 7,50 po renforcées de Kevlar à l'intérieur
* Une (1) poche pour gants chirurgicaux à l'intérieur de la poche du manteau [ ]  gauche [ ]  droite
* Une (1) poche radio de 7,5 po x 4 po x 2 po, doublée de néoprène avec œillet de drainage [ ]  gauche [ ]  droite
* Une (1) ganse microphone
* Une (1) poche intérieure standard et une (1) Handi-Pouch™ pour cellulaire ou clés
* Un (1) crochet en métal et une (1) sangle de velcro pour lampe de poche installés sur le rabat tempête
* Manchettes en Kevlar avec ganse pour le pouce et œillet de drainage
* Ourlets de manche renforcés de fibre aramide Kevlar [ ]  gris [ ]  noir [ ]  or
* Empiècement renforcé Thermashield'™ au haut du dos et des épaules pour une protection accrue contre les brûlures dues à la compression
* Doublure aux coudes renforcée avec du rembourrage imperméable Lite-N-Dri™
* Système d'inspection de la doublure : ouverture munie d’une fermeture velcro permet l’inspection complète de la doublure sans avoir à défaire les coutures
* Harnais d'extraction « DRD » amovible pour faciliter le remplacement et le nettoyage
* Doublure complètement amovible avec bouton-pression
* Autre : Cliquez ici pour taper du texte.

### PANTALON

* Gousset d’entrejambes Move-N-Hance™ pour plus de mobilité
* Ourlet de cheville renforcé d’Ara-Shield Kevlar [ ]  gris [ ]  noir [ ]  or
* Genoux renforcés d’Arashield Kevlar [ ]  gris [ ]  noir [ ]  or
* Guêtres Stay Rite™ installées à la doublure du pantalon pour empêcher la vapeur, la fumée, l’eau et les débris de pénétrer dans le pantalon [ ]  à enlever
* Bordures Stepped Up™ : ourlet plus court d’un pouce à l’arrière afin de réduire l’usure normale
* Pièce Kick Shields™ : pièce en fibre aramide Kevlar installée à l’intérieur des chevilles afin de prévenir l’usure prématurée
* Deux (2) épaisseurs de doublure aux genoux munies du rembourrage imperméable Lite-N-Dri™
* Flex Knee™ : larges plis d’aisance permettant au pantalon d’épouser le genou pour faciliter les mouvements
* Deux (2) poches plein-soufflet de 9,5 po x 9 po x 2 po
* Un mousqueton utilitaire à la hanche côté gauche, pour accessoires [ ]  à enlever
* Ajustement de la taille avec sangles
* Bretelle de style « parachute » détachable avec bouton-pression, bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité et rembourrage aux épaules pour plus de confort
* Système d’inspection de la doublure : ouverture munie d’une fermeture velcro qui permet l’inspection complète de la doublure sans avoir à défaire les coutures
* Doublure entièrement amovible avec bouton-pression
* Autre : Cliquez ici pour taper du texte.

**Notes importantes :**

* **Une prise de mesures des candidats est disponible en caserne ou par le client à l’aide du formulaire et de notre vidéo sur notre** [**site Web en cliquant ici**](http://larsenal.ca/section-compte-client/prises-de-mesures-de-bunkers/)**.**
* **Habits de combat certifiés UL-NFPA édition 2013 et fabriqués au Canada.**
* **Surcharge applicable pour les grandeurs de 60** **po et plus.**

**Identifications personnalisées :**  [ ]  jaune [ ]  rouge

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lettrage** | **Description** | **Position** | **Type** |
|  |  |  | **Cousu** **sur vêtement** | **Bande amovible** | **Bande cousue** | **Dimensions** |
| Titre  | Cliquez ici pour taper du texte. | Choisissez un item. |[ ] [ ] [ ]  Choissisez un item. |
| Nom  | Cliquez ici pour taper du texte. | Choisissez un item. |[ ] [ ] [ ]  Choissisez un item. |
| Ville | Cliquez ici pour taper du texte. | Choisissez un item. |[ ] [ ] [ ]  Choissisez un item. |
| Matricule 1 | Cliquez ici pour taper texte. | Choisissez un item. |[ ] [ ] [ ]  Choissisez un item. |
| Matricule 2 | Cliquez ici pour taper du texte. | Choisissez un item. |[ ] [ ] [ ]  Choissisez un item. |
| Autre | Cliquez ici pour taper du texte. | Choisissez un item. |[ ] [ ] [ ]  Choissisez un item. |

|  |
| --- |
| Image positionnement pantalonImage positionnement manteau |

# **Options offertes en surplus**

**MANTEAU**

[ ]  2e poche radio

[ ]  Orifice pour le pouce à la place d’une ganse

[ ]  Ouverture pour antenne radio [ ]  gauche [ ]  droite

[ ]  Bandes réfléchissantes [ ]  style New York [ ]  autres

[ ]  Renforts – épaules [ ]  coquille extérieure [ ]  PCK

[ ]  Renforts – coudes [ ]  coquille extérieure [ ]  PCK

[ ]  Ganse pour microphone supplémentaire  Position : Cliquez ici pour taper du texte.

[ ]  Manteau – crochet à outil Position : Cliquez ici pour taper du texte.

[ ]  Manteau - queue de pie

[ ]  Manteau – anneau en D Position : Cliquez ici pour taper du texte.

[ ]  Manteau – crochet Position : Cliquez ici pour taper du texte.

[ ]  Manteau – ganse pour paire de gant Position : Cliquez ici pour taper du texte.

[ ]  Manteau – sangles d’ajustement pour la taille sur le manteau

[ ]  Manteau – ganses pour ceinture (4)

**PANTALON**

[ ]  Rembourrages – genoux [ ]  3e épaisseur

[ ]  Pantalon – ceinture en Kevlar et ganses pour ceinture

[ ]  Pantalon – crochet à outil additionnel Position : Cliquez ici pour taper du texte.

[ ]  Pantalon – anneau en D Position : Cliquez ici pour taper du texte.

[ ]  Guêtres de cheville